1. 所有线条用多段线，“pl”。多段线
2. 所有工作图层以“@-”开头。
3. 图层名称（如有新图层按这一规则命名）
4. @-道路标线，层色为7号色，未注明均为7号色
5. @-道路红线，红色
6. @-辅助设计，青色：即草稿层
7. @-隔离岛：设计的物理隔离岛
8. @-公交停靠站
9. @-交通标志
10. @-交通管线：信号灯的管线
11. @-交通信号：信号灯
12. @-路名
13. @-路缘线
14. @-设计标注
15. @-视口
16. @-图框
17. @-信号标注，蓝色
18. @-注释
19. @-指北针
20. @-护坡
21. @-围墙
22. @-绿化带
23. 图层内线条均为层色，图层内多种颜色除外。
24. “块”要分解开，归层，再组合为块。
25. 交叉口设计图，布局中视口的放大比例应为0.1的整数倍，最好为0.5的整数倍，以2倍为最优。
26. 所有图纸以标注字体尽可能大，只要不发生叠加和误解就可以。在打印为pdf后看清为标准。
27. 图纸要有指北针，指北针放在模型里，不用风玫瑰（每个城市不一样）
28. 交叉口展宽段的排队车道30m实线，其他为虚线。
29. 实体隔离岛的转角半径为0.5m的整数倍。
30. 隔离岛缘石退后路缘石0.25cm。